35302 - PRESTO 3500
Miscelatore monocomando murale lavabo in ottone cromato con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, filtri e valvole di non ritorno incorporati. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in uscita grazie ad un fermo posto all’interno. Fornito con raccordi eccentrici con rosone, limitatore di portata da 5 l/min e bocca girevole. Volantino cromato.