35303 - PRESTO ALPA®
Miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione murale, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816 con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Fornito con valvole di non ritorno NF, limitatore di portata da
8 l/min, raccordi eccentrici con rosone. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Volantino cromato.