35401 - Miscelatore doccia Touch® tenuta stagna – con pila
Miscelatore doccia antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso, comando a pressione a chiusura comando elettronico a sfioro a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 30 secondi circa (regolabile), alimentato con pila interna. Fornito con miscelatore termostatico antiscottatura con sistema di sicurezza che arresta immediatamente l'erogazione in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111, scatola stagna da murare per installazione a profondità regolabile, membrana elastica impermeabile, rosone in metallo cromato con fissaggio antivandalo senza viti a vista, limitatore di portata da 8 l/min, valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto telescopici con filtri. Volantino di regolazione temperatura con blocco di sicurezza a 38° C. Risciacquo automatico 24 h dopo l’ultimo utilizzo per prevenire il ristagno d’acqua e la proliferazione batterica. Materiali e componenti UBA List compliant. Certificazione DVGW - DW-6515DM0592.