35808 - Miscelatore meccanico murale
Miscelatore monocomando murale lavabo in ottone cromato con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, filtri e valvole di non ritorno incorporati. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in uscita grazie ad un fermo posto all’interno. Fornito con raccordi a gomito telescopici, limitatore di portata da 5 l/min e bocca girevole. Volantino nero.