35906 - PRESTO ALPA® PANNELLO
Miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione su pannelli con spessore massimo 11mm, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816 con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Fornito con valvole di non ritorno NF, limitatore di portata da 8 l/min. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in uscita. Volantino nero.