38336 - PRESTO 120 B con rubinetto d'arresto
Rubinetto antivandalo in ottone cromato per orinatoi, installazione ad incasso, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 6 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Equipaggiato con scatola da murare per l'installazione, placca antivandalo in inox, rubinetto d'arresto, limitatore di portata da 5 l/min. Temporizzazione regolabile internamente senza interrompere il flusso d’acqua. Cartuccia intercambiabile resistente alla corrosione ed alle incrostazioni.