52401 - Rivelatore modulare
Sistema di rilevamento modulare per orinatoi, installazione dietro parete, funzionante a rilevamento di presenza per mezzo di un sensore ad infrarosso, alimentato da un trasformatore di sicurezza 230/12 V posto in una centralina IP 65. Fornito con un’elettrovalvola, rubinetto d’arresto con filtro, limitatore di portata 10 l/min, fotocellula standard smontabile frontalmente. Per pareti con spessore da 1 a 200 mm.