52469 - Rivelatore modulare - kit completo
Sistema di rilevamento modulare per lavabo  per installazione dietro parete, funzionante a rilevamento di presenza per mezzo di un sensore ad infrarosso, alimentato da un trasformatore di sicurezza 230/12 V posto in una centralina IP 65. Fornito con un’elettrovalvola, rubinetto d’arresto con filtro, limitatore di portata 6 l/min, bocca d'erogazione lunga 194 mm, fotocellula ultrapiatta smontabile dal retro. Per pareti con spessore da 1 a 10 mm.