55050 - VOLTA® con trasformatore
Rubinetto elettronico bordo lavabo cromato, conforme alla norma europea EN15091. Funzionante a rilevamento di presenza per mezzo di un sensore ad infrarosso, alimentato da un trasformatore di sicurezza 230/9 V in contenitore IP 65. Fornito con un dispositivo antibloccaggio del sistema di rilevamento che si attiva dopo 30 secondi di erogazione continua. Il rubinetto è dotato di areatore con limitatore di portata da 3 l/ min, flessibile PEX e rubinetto d’arresto con filtro.