55152 - PRESTO VOLTA® con trasformatore - versione SANTÉ
Miscelatore elettronico bordo lavabo cromato, conforme alla norma europea EN15091. Funzionante a rilevamento di presenza per mezzo di un sensore ad infrarosso, alimentato da un trasformatore di sicurezza 230/7 V in contenitore IP 65. Fornito con un dispositivo antibloccaggio del sistema di rilevamento che si attiva dopo 30 secondi di erogazione continua. Il rubinetto è dotato di rompigetto a stella, limitatore di portata da 6 l/min, flessibili PEX con valvole di non ritorno NF e rubinetti d’arresto con filtro. Risciacquo automatico periodico 72 ore dopo l’ultimo utilizzo.