55370 - PRESTO SENSAO® 8400 N 
Rubinetto elettronico in ottone cromato per orinatoi, installazione murale, con sensore ad infrarosso, conforme alla norma europea EN15091, alimentato da una pila al litio da 6 V tipo 2CR5 incorporata. Durata dell'erogazione 8 secondi, risciacquo automatico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo. Il rubinetto è dotato di un limitatore di portata da 6 l/min ed è fornito con rubinetto d’arresto con filtro. Durata stimata della pila: 3 anni con una media di 300 utilizzi al giorno. Arrivo dall'alto.