55418SB - PRESTO 7100 XL N ECO
Flussometro elettronico per wc senza brida, installazione ad incasso, con comando manuale e sensore ad infrarosso, conforme alla norma europea EN15091, alimentato con un trasformatore 230/12 V (non compreso). Durata dell'erogazione calibrata in base al tempo di permanenza dell'utente, portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar, risciacquo automatico periodico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo per prevenire la proliferazione batterica. Possibilità di modificare alcuni parametri tramite l'interfaccia PRESTOCOM. Fornito con scatola da murare per l'installazione, placca antivandalo in inox 304L satinato, rubinetto d’arresto con filtro. Il comando manuale è meccanico e consente lo scarico anche in assenza di alimentazione elettrica. Scarico massimo 4 litri. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante.