55434 - PRESTO 7200 XL N
Flussometro elettronico per wc & turche, installazione ad incasso, con comando manuale e sensore ad infrarosso, conforme alla norma europea EN15091, alimentato con una pila al litio da 6 V tipo CRP2 interna. Durata dell'erogazione calibrata in base al tempo di permanenza dell'utente, portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar, risciacquo automatico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo. Possibilità di modificare alcuni parametri tramite l'interfaccia PRESTOCOM. Fornito con scatola da murare per l'installazione, placca antivandalo in inox 304L satinato, rubinetto d’arresto con filtro. Il comando manuale è meccanico e consente lo scarico anche in caso di pila scarica.