55436 - PRESTO 7300 XL N - per pareti da 1 a 96 mm
Flussometro elettronico per wc&turche, installazione dietro parete, con comando manuale e sensore ad infrarosso, conforme alla norma europea EN15091, alimentato con un trasformatore 230/12 V (non compreso). Durata dell'erogazione calibrata in base al tempo di permanenza dell'utente, portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar, risciacquo automatico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo. Possibilità di modificare alcuni parametri tramite l'interfaccia PRESTOCOM. Fornito con placca antivandalo in inox 304L satinato, rubinetto d’arresto con filtro. Il comando manuale è meccanico e consente lo scarico anche in assenza di alimentazione elettrica. Per pareti con spessore massimo 96 mm.