55438 - PRESTO SENSAO® 8500 N con pila
Rubinetto elettronico per orinatoi, installazione ad incasso, con comando manuale e sensore ad infrarosso, conforme alla norma europea EN15091, alimentato con una pila al litio da 6 V tipo CRP2 interna. Durata dell'erogazione 6 secondi, risciacquo automatico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo. Possibilità di modificare alcuni parametri tramite l'interfaccia PRESTOCOM. Fornito con scatola da murare per l'installazione, placca antivandalo in inox 304L satinato, limitatore di portata da 0,15 l/s, rubinetto d’arresto con filtro. Il comando manuale è meccanico e consente lo scarico anche in caso di pila scarica.