55440 - PRESTO SENSAO® 8500 N con trasformatore
Rubinetto elettronico per orinatoi, installazione ad incasso, con comando manuale e sensore ad infrarosso, conforme alla norma europea EN15091, alimentato con un trasformatore 230/12 V esterno (non compreso). Durata dell'erogazione 6 secondi, risciacquo automatico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo. Possibilità di modificare alcuni parametri tramite l'interfaccia PRESTOCOM. Fornito con scatola da murare per l'installazione, placca antivandalo in inox 304L satinato, limitatore di portata da 0,15 l/s, rubinetto d’arresto con filtro. Il comando manuale è meccanico e consente lo scarico anche in assenza di alimentazione elettrica.