55478SB - PRESTO 7200 XL N
Flussometro elettronico per wc senza brida, installazione ad incasso, con comando manuale e sensore ad infrarosso, conforme alla norma europea EN15091, alimentato con una pila al litio da 6 V tipo CRP2 interna. Durata dell'erogazione calibrata in base al tempo di permanenza dell'utente, portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar, risciacquo automatico periodico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo per prevenire la proliferazione batterica. Possibilità di modificare alcuni parametri tramite l'interfaccia PRESTOCOM. Fornito con scatola da murare per l'installazione, placca antivandalo in inox 304L con finitura noir mat, rubinetto d’arresto con filtro. Il comando manuale è meccanico e consente lo scarico anche in caso di pila scarica. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante.