55480 - PRESTO SENSAO® 8300 N con pila
Rubinetto elettronico per orinatoi, installazione, ad incasso, con sensore ad infrarosso, conforme alla norma europea EN15091, alimentato con una pila al litio da 6 V tipo 2CR5 interna. Durata dell'erogazione 6 secondi, risciacquo automatico periodico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo per prevenire la proliferazione batterica. Possibilità di modificare alcuni parametri tramite l'interfaccia PRESTOCOM. Fornito con scatola da murare per l'installazione, placca antivandalo in inox 304L finitura noir mat, limitatore di portata da 9 l/min, rubinetto d’arresto con filtro.