56605 - PRESTO NEW TOUCH® con trasformatore
Miscelatore elettronico bordo lavabo cromato, conforme alla norma europea EN15091. Azionamento a sfioro e chiusura o manuale sfiorando un’altra volta il pulsante o automatica dopo un intervallo di tempo regolabile. Alimentato da un trasformatore di sicurezza 230/7 V IP65. Possibilità di scegliere tra programmi differenti al fine di adattare la temporizzazione alle reali esigenze dell’utente. Apertura automatica 72 ore dopo l’ultimo utilizzo al fine di evitare la ristagnazione dell’acqua e limitare la formazione di biofilm. Il rubinetto è dotato di areatore con limitatore di portata da 3 l/min, flessibili PEX con valvole di non ritorno NF e rubinetti d’arresto con filtro.