56625 - PRESTO NEW TOUCH® FRAMBOISE con trasformatore
Miscelatore elettronico bordo lavabo cromato, conforme alla norma europea EN15091. Azionamento a sfioro e chiusura o manuale sfiorando un’altra volta il pulsante o automatica dopo un intervallo di tempo regolabile. Alimentato da un trasformatore di sicurezza 230/7 V IP65. Possibilità di scegliere tra programmi differenti al fine di adattare la temporizzazione alle reali esigenze dell’utente. Risciacquo automatico periodico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo per prevenire la proliferazione batterica. Il rubinetto è dotato di aeratore con limitatore di portata da 3 l/min, flessibili PEX con valvole di non ritorno NF e rubinetti d’arresto con filtro.