56635 - PRESTO NEW TOUCH® con trasformatore
Rubinetto elettronico bordo lavabo cromato, conforme alla norma europea EN15091. Azionamento a sfioro e chiusura o manuale sfiorando un’altra volta il pulsante o automatica dopo un intervallo di tempo regolabile. Alimentato da una pila al litio 6 V tipo CRP2 interna. Possibilità di scegliere tra programmi differenti al fine di adattare la temporizzazione alle reali esigenze dell’utente. Apertura automatica 72 ore dopo l’ultimo utilizzo al fine di evitare la ristagnazione dell’acqua e limitare la formazione di biofilm. Il rubinetto è dotato di areatore con limitatore di portata da 3 l/min, flessibile PEX con rubinetto d’arresto filtro.