56656 - PRESTO NEW TOUCH® con pila - versione PRESTOGREEN
Miscelatore elettronico bordo lavabo cromato, conforme alla norma europea EN15091. Azionamento a sfioro e chiusura o manuale sfiorando un’altra volta il pulsante o automatica dopo un intervallo di tempo regolabile. Alimentato da una pila al litio 6 V tipo CRP2 interna. Possibilità di scegliere tra programmi differenti al fine di adattare la temporizzazione alle reali esigenze dell’utente. Apertura automatica 72 ore dopo l’ultimo utilizzo al fine di evitare la ristagnazione dell’acqua e limitare la formazione di biofilm. Il rubinetto è dotato di areatore con limitatore di portata da 3 l/min, flessibili PEX con valvole di non ritorno NF e rubinetti d’arresto con filtro. Versione Prestogreen per ottenere maggiori crediti LEED, BREEAM, HQE con areatore speciale che garantisce una portata costante di 1,9 l/min con pressioni da 0,5 a 5 bar.