57138 - PRESTO LINEA® con pila - versione PRESTOGREEN
Miscelatore elettronico dietro parete per lavabo, conforme alla norma europea EN15091. Funzionante a rilevamento di presenza per mezzo di un sensore ad infrarosso, alimentato tramite una pila al litio interna. Fornito con dispositivo antibloccaggio del sistema di rilevamento che si attiva dopo 30 secondi di rilevazione continua. Il rubinetto è fornito con aeratore anticalcare con limitatore di portata da 1,9 l/min., flessibili PEX con valvole di non ritorno NF, 2 elettrovalvole Risciacquo automatico periodico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo per prevenire la proliferazione batterica. Miscelatore senza piombo, ottone UBA List compliant.