57208 - PRESTO LINEA® con trasformatore
Miscelatore elettronico bordo lavabo, conforme alla norma europea EN15091. Funzionante a rilevamento di presenza per mezzo di un sensore ad infrarosso, alimentato tramite trasformatore di sicurezza in contenitore esterno IP65.  Fornito con dispositivo antibloccaggio del sistema di rilevamento che si attiva dopo 30 secondi di rilevazione continua. Il rubinetto è fornito con aeratore anticalcare con limitatore di portata da 3 l/min., flessibili PEX con valvole di non ritorno NF, rubinetti d’arresto con filtro, 2 elettrovalvole Risciacquo automatico periodico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo per prevenire la proliferazione batterica. Ottone UBA List compliant.