60326 - PRESTOBAR 200 - inox satinato
Maniglione ribaltabile per wc in inox 304 con finitura satinata. Diametro esterno 32 mm, completo di piastra a muro. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Lunghezza 65 cm.