60345 - PRESTOBAR 135 - acciaio
Maniglione con angolo 135° in acciaio verniciato bianco. Diametro esterno 25 mm, flange di fissaggio coperte da chiocciole. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Misure 40x40 cm.