60361 - PRESTO H-DRY - asciugamano elettronico bordo lavabo
Asciugamano elettronico bordo lavabo in inox satinato, portata del sensore infrarosso 11-15 cm. Tempo stimato di asciugatura 10-15 secondi, velocità dell'aria 84-101 m/sec, rumorosità 68-71 dB, potenza 1000W. Sistema anti-bloccaggio che arresta automaticamente l’aria dopo 1 minuto di funzionamento continuo. Fornito con tre termostati che consentono una temperatura dell'aria costante a 55° C e blocchi di sicurezza in caso di surriscaldamento.