60362 - PRESTO E-DRY - asciugamano elettronico murale
Asciugamano elettronico murale con rivestimento in ceramica, portata del sensore infrarosso 15-19 cm regolabile. Tempo stimato di asciugatura 10-15 secondi, velocità dell'aria 75-95 m/sec, rumorosità 69-73 dB, potenza 1600W. Sistema anti-bloccaggio che arresta automaticamente l’aria dopo 1 minuto di funzionamento continuo. Fornito con  filtro HEPA, filtro carbone, filtro antibatterico, tre termostati che consentono una temperatura dell'aria costante a 55° C e blocchi di sicurezza in caso di surriscaldamento. Rivestimento in ceramica assorbente per evitare i ristagni d'acqua in modo ridurre la proliferazione batteria.