60365 - PRESTO C-DRY - asciugamano elettronico compatto murale
Asciugamano elettronico murale in inox finitura bianca, portata del sensore infrarosso 15-19 cm regolabile. Tempo stimato di asciugatura 10-15 secondi, velocità dell'aria 95-115 m/sec, rumorosità 69-77 dB, potenza 1000W. Sistema anti-bloccaggio che arresta automaticamente l’aria dopo 1 minuto di funzionamento continuo. Fornito con tre termostati che consentono una temperatura dell'aria costante a 55° C e blocchi di sicurezza in caso di surriscaldamento.