60453 - PRESTOBAR 060 - alluminio
Maniglione dritto in alluminio rivestito con ABS antibatterico bianco. Diametro esterno 34 mm, flange di fissaggio coperte da chiocciole. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Lunghezza 60 cm.