60454 - PRESTOBAR 090 - alluminio
Maniglione dritto in alluminio rivestito con ABS antibatterico bianco. Diametro esterno 34 mm, flange di fissaggio coperte da chiocciole. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Lunghezza 90 cm.