60581 - PRESTOBAR 135 - alluminio
Maniglione con angolo 135° in alluminio rivestito con ABS antibatterico bianco. Diametro esterno 34 mm, flange di fissaggio coperte da chiocciole. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Misure 40x40 cm.