60582 - Sedile ribaltalbile
Sedile ribaltabile ergonomico per doccia, struttura in alluminio con listelli antiscivolo in ABS bianco. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 45-50 cm dal pavimento. Misure seduta 35x30 cm. Pressione statica massima 130 kg.