60761 - PRESTOBAR 174 - alluminio - destro
Maniglione angolare verticale in alluminio rivestito con ABS antibatterico bianco. Diametro esterno 34 mm, flange di fissaggio coperte da chiocciole. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Misure 115x50 cm, montante verticale centrale.