60808 - PRESTOBAR 200 - acciaio
Maniglione ribaltabile per wc, struttura in acciaio verniciato bianco. Diametro esterno 35 mm, completo di piastra a muro. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Lunghezza 60 cm.