60809 - PRESTOBAR 200 - alluminio
Maniglione ribaltabile per wc, struttura in alluminio rivestita con ABS antibatterico bianco. Diametro esterno 34 mm, completo di piastra a muro. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Lunghezza 65 cm.