60815 - PRESTOBAR 410 - sedile ribaltalbile 
Sedile ribaltabile ergonomico per doccia, struttura in polipropilene con rivestimento antibatterico bianco. Cerniere in alluminio rivestito con resina epossidica bianca . Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 45-50 cm dal pavimento. Misure seduta 42x35 cm.