63109 - PRESTO 504 S® murale
Rubinetto murale lavabo in ottone cromato antivandalo con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata preregolata di fabbrica. Versione Prestogreen per ottenere maggiori crediti LEED, BREEAM, HQE con temporizzazione ridotta a 7 secondi. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Lunghezza bocca 65 mm.