63224 - PRESTO 504 S® murale - 1,9 l/min 
Rubinetto murale lavabo in ottone cromato antivandalo con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata preregolata di fabbrica. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Versione Prestogreen per ottenere maggiori crediti LEED, BREEAM, HQE con areatore speciale che garantisce una portata costante di 1,9 l/min con pressioni da 0,5 a 5 bar. Lunghezza bocca 150 mm.