64681 - PRESTO SAFE® con pila - versione PRESTOGREEN
Rubinetto elettronico bordo lavabo, conforme alla norma europea EN15091. Funzionante a rilevamento di presenza per mezzo di un sensore ad infrarosso, alimentato tramite una pila al litio. Durata dell’erogazione 7 secondi. Il rubinetto è dotato di aeratore anticalcare con limitatore di portata da 1,9 l/min. Risciacquo automatico periodico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo per prevenire la proliferazione batterica.