64709 - PRESTO NEO® DUO murale - Temporizzazione singola - 1,9L/min (PRESTOGREEN)
Rubinetto murale lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a leva ergonomica in lega di polimeri a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata preregolata di fabbrica. Versione Prestogreen per ottenere maggiori crediti LEED, BREEAM, HQE con areatore speciale che garantisce una portata costante di 1,9 l/min con pressioni da 0,5 a 5 bar.