64710 - PRESTO NEO® DUO S® murale - Temporizzazione doppia - 1,9 l/min (PRESTOGREEN)
Rubinetto murale lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a leva ergonomica in lega di polimeri a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata preregolata di fabbrica. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante.Versione a doppia temporizzazione a seconda che si azioni la leva verso l’alto (7 secondi) o verso il basso (11 secondi). Versione Prestogreen per ottenere maggiori crediti LEED, BREEAM, HQE con areatore speciale che garantisce una portata costante di 1,9 l/min con pressioni da 0,5 a 5 bar.