65010 - PRESTO NEO Inox - acqua fredda - 7 sec. (PRESTOGREEN)
Rubinetto bordo lavabo antivandalo in inox 304L satinato con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata preregolata di fabbrica. Versione Prestogreen per ottenere maggiori crediti LEED, BREEAM, HQE con temporizzazione ridotta a 7 secondi.