68050 - PRESTO NEO® DUO - Temporizzazione singola
Miscelatore bordo lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a leva ergonomica in lega di polimeri a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, flessibili PEX con valvole di non ritorno incorporate, rubinetti d’arresto con filtri. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata preregolata di fabbrica.