70800 - PRESTO CHEF miscelatore monoforo bordo lavabo, monocomando, bocca 250 mm
Miscelatore monoforo monocomando bordo lavabo con leva frontale. Bocca girevole internamente liscia, lunghezza bocca 250 m, altezza disponibile sotto la bocca 276 mm. Cartuccia ceramica con portata di 25 l/min a 38°C a 3 bar. Rompigetto anti-calcare. Raccordi con flessibili PEX – intrecciati in acciaio inox Ø ½”, lunghezza 660 mm, resistenti a temperature sino a 90°C. Valvole di non ritorno NF integrate nei flessibili. Corpo e bocca in ottone cromato.