70802 - PRESTO CHEF miscelatore monoforo bordo lavabo, 2 manopole, bocca 250 mm
Miscelatore monoforo bordo lavabo con bocca girevole internamente liscia. Sporgenza bocca 250 mm, spazio libero sotto la bocca 251 mm. Due manopole con cartuccia ceramica 1/4 di giro con portata di 37 l/min a 3 bar, rompigetto anti-calcare. Flessibili PEX in inox intrecciato con lunghezza 660 mm, resistenti ad una temperatura di 75° C per un tempo massimo di 30 minuti, valvole di non ritorno NF integrate. Corpo e bocca in ottone cromato. È possibile installare un rialzo (optional).