70822 - PRESTO CHEF colonna monoforo bordo lavabo, monocomando, bocca 340 mm
Colonna monoforo bordo lavabo con doccetta e bocca di riempimento girevole. Miscelatore monocomando con cartuccia ceramica 1/4 di giro con portata di 20 l/min a 3 bar, completo di colonna e corpo in ottone cromato, flessibile, molla in inox e supporto murale per il fissaggio regolabile da 60 a 200 mm. Doccetta ergonomica M 1/2'' nera con 2 getti regolabili, flessibile della doccetta lungo 1 m in inox intrecciato rivestito in guaina PU resistente alle temperature sino a 90°C. Temperature d'utilizzo continuo in servizio 70° C max. Flessibili PEX in inox intrecciato Ø ½”, lunghezza 660 mm, valvole di non ritorno NF integrate. Bocca di riempimento girevole, internamente liscia, con sporgenza 340 mm.