70830 - PRESTO CHEF “MINI” colonna monoforo bordo lavabo, 2 manopole, bocca 250 mm
Colonna monoforo bordo lavabo con doccetta e bocca di riempimento girevole. Altezza totale 663 mm. Miscelatore monocomando con cartuccia ceramica 1/4 di giro con una portata di 26 l/min a 3 bar. Completa di colonna e corpo in ottone, flessibile, molla in inox. Doccetta ergonomica M 1/2'' nera con 2 getti regolabili; flessibile della doccetta lungo 1 m in inox intrecciato rivestito in guaina PU resistente alle temperature sino a 90°C. Temperature d'utilizzo continuo in servizio 70° C max. Flessibili PEX in inox intrecciato Ø ½”, lunghezza 660 mm, valvole di non ritorno NF integrate. Bocca girevole lunga internamente liscia, sporgenza 250 mm.