70834 - PRESTO CHEF miscelatore monoforo bordo lavabo, monocomando laterale, bocca 250 mm
Miscelatore monoforo monocomando bordo lavabo con leva a gomito laterale. Bocca girevole internamente liscia, lunghezza bocca 250 m, altezza disponibile sotto la bocca 276 mm. Cartuccia ceramica con portata di 25 l/min a 38°C a 3 bar. Rompigetto anti-calcare. Raccordi con flessibili PEX – intrecciati in acciaio inox Ø ½”, lunghezza 660 mm, resistenti a temperature sino a 90°C. Valvole di non ritorno NF integrate nei flessibili. Corpo e bocca in ottone cromato.