75072 - Presto miscelatore meccanicco murale 
Miscelatore monocomando in ottone cromato con comando a leva, installazione murale per doccia. Sistema di limitazione della temperatura massima dell’acqua calda per diminuire i rischi di scottature. Cartuccia conforme alla norma EN817 criterio C2 sul risparmio idrico, sistema di doppia portata e di limitazione della portata, sistema di limitazione della temperatura dell’acqua calda in uscita per ridurre i rischi di scottature. Fornito con raccordi eccentrici con rosone.